

沈水排水字〔2020〕4号 


市水务局关于对城镇排水用户类别划分

确定检测项目的通知

市、各区（县）排水管理单位、排水审批单位：

为进一步打造良好的营商环境，便于排水用户办理排水许可，市水务局根据排水用户排放水质、水量的差异，将排水用户分为重点排水户和一般排水户两类。同时，对相应的水质检测项目按排水用户分类进行重新确定。市、区各排水审批和管理部门依据本通知规定，办理排水许可审批及水质检测事项。

一、重点排水户是指：排放污水可能对排水设施正常运行造成危害的排污单位或者个体工商户，包括:
(1)月用水量300立方米以上的医疗单位;

(2)排放污水会腐蚀排水管道、影响污水处理单位正常运行的化学、生物等实验室;

(3)餐饮店、农家乐、酒店、大型食堂等月用水量500立方米以上餐饮企业;

(4)养殖业、屠宰和食品加工企业;

(5)垃圾处理场(站);

(6)洗车业、汽车维修业和农贸市场;

(7)冶金、电镀、化工、印染、制药、造纸、皮革加工、机械加工等企业;

(8)其他月用水量600立方米以上的非居民排水户。

二、一般排水用户：是指除重点排水用户以外的排水用户，包括：写字楼、小型商超、物业服务公司、机关、团体、事业单位、中小学校（不含实验室）等。

三、水质检测项目。依据住建部(CJ343-2015)《污水排入城镇下水道水质标准》和国家环保部发布的各行业水污染物排放标准、《水污染物排放总量监测技术规范》中的控制项目，结合沈阳市重点水污染单位类别，参考全国一线城市办理排水许可的检测分类及相关行业污水处理技术文献，制定以下检测项目分类：
    (1)一般排水户:PH值;SS悬浮物;COD化学需氧量;氨氮;TP总磷(磷酸盐)共5项；
(2)餐饮类(包括洗车修车，洗浴，洗衣店):PH值;SS悬浮物;COD化学需氧量;氨氮;TP总磷(磷酸盐);LAS阴离子表面活性剂;油脂（餐饮检测植物油脂、洗修车检测石油类油脂）共7项；

(3)医院类:PH值;SS悬浮物;COD化学需氧量;氨氮;TP总磷(磷酸盐);粪大肠菌群;余氯；共7项；

(4)制药厂:PH值;SS悬浮物;COD化学需氧量;氨氮;TP总磷(磷酸盐);粪大肠菌群;余氯;酚类;苯胺;甲醛(挥发性)；共10项；

(5) 化工类:PH值;SS悬浮物;COD化学需氧量;氨氮;TP总磷(磷酸盐);总汞;总砷;总铅;总镉;总铬；共10项；

(6) 综合类排水户(如含有医院餐厅实验室的单位):PH值;SS悬浮物;COD化学需氧量;氨氮;TP总磷(磷酸盐)；共5个基本项，再加上医院类、餐饮类、化工类检测的特殊项目。

（7）建筑工程项目（基坑降水）临时排水许可：进入自然水体的请参照相关检测项目。
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